經國管理暨健康學院

規 格 書

案號：211100139

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 品 名 | 規 格 | 數量 | 單位 |
| 1 | 溫控設備 | 1.型式：定頻，分離式一對一，壁掛式。  2.冷房能力：4.0kW含以上。  3.不銹鋼安裝架、雨棚、裝飾管槽、有線控制器。  4.含拆舊機搬定位。  5.冷媒管依現埸實際安裝。  6.壓縮機保固三年，同等品或含以上  7.含配線及安裝 | 1 | 台 |
| 2 | 溫控設備 | 1.型式：定頻，分離式一對一，壁掛式。  2.冷房能力：7.2kW含以上。  3.不銹鋼安裝架、雨棚、裝飾管槽、有線控制器。  4.含拆舊機搬定位。  5.冷媒管依現埸實際安裝。  6.壓縮機保固三年，同等品或含以上。  7.含配線及安裝。 | 13 | 台 |
| 備註：以上報價含稅及含安裝，廠商投標時報價單中**需詳列規格內容，並註明「廠牌及型號」**供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，報價單未提供或提供不完整者以資格不符論，無替代性方案。  上述設備應符合安全標準並張貼安全標示或驗證合格標章。   * + 本採購案允許投標廠商提出同等品（含同等品以上），廠商應於投標文件內預先提出，並敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要求或提及者，以供校方審查。   + 投標廠商須到現場實施現勘，確認施作規格。   + 交貨期限：111年11月30日前 | | | | |